|  |  |
| --- | --- |
| ***Prüfmittel*** | ***Prüfintervalle*** |
| ***Abteilung 1:*** |
| Alle Mitarbeiter haben einen Rollmeter mit 3 Meter Länge | Genauigkeit II alle 3 Monate erneuern |
| 3 Stk. Messschieber (Maschinenhalle) | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Endmaß |
| 1 Stk. Holzfeuchte - Messgerät  | alle 2 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |
| 1 Stk. Farbschichtdickenmessgerät  | alle 3 Monate gratis vom Lackhersteller tauschen |
| 1 Stk. Viskosität - Messbecher  | alle 3 Monate tauschen |
| ***Abteilung:*** |
| Alle Mitarbeiter haben einen Rollmeter mit 3 Meter Länge | Genauigkeit II alle 3 Monate erneuern |
| 1 Stk. Winkelmesser | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Spitzwinkel |
| ***Abteilung 3:*** |
| Alle Mitarbeiter haben einen Rollmeter mit 3 Meter Länge | Genauigkeit II alle 3 Monate erneuern |
| 2 Stk. Messschiber | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Endmaß |
| 1 Stk. Spiegeltemperatur Messgerät  | alle 12 Monate beim Hersteller kalibrieren |
| 1 Stk. Winkelmesser (Zuschnitthalle) | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Spitzwinkel |
| ***Abteilung 4:*** |
| Alle Mitarbeiter haben einen Rollmeter mit 3 Meter Länge | Genauigkeit II alle 3 Monate erneuern |
| 4 Stk. Messschieber | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Endmaß |
| 2 Stk. Winkelmesser | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Spitzwinkel |
| 1 Stk. Farbschichtdickenmessgerät  | alle 12 Monate beim Hersteller kalibrieren |
| ***Verwaltung (Technik):*** |
| Alle Techniker haben einen Rollmeter mit 5 Meter Länge | Genauigkeit II alle 3 Monate erneuern |
| 1 Stk. Messschieber | alle 3 Monate Maßkontrolle mit Endmaß |
| 2 Stk. Handlasermessgerät | alle 3 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |
| 2 Stk. Quante Baulasergerät | alle 3 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |
| 2 Stk. Luftfeuchtigkeits- und Temperaturmessgerät | alle 3 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |
| ***Prüfmittel zum Prüfen von Prüfmittel:*** |
| *1 Stk. 45° Anschlag-Spitzwinkel nach DIN 875/2* | alle 3 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |
| *1 Stk. 100 mm Endmaß Güteklasse I* | alle 3 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |
| *1 Stk. 1500 mm Präzisionsmaßstab Güteklasse II* | alle 3 Jahre zum Eichen einsenden (Hersteller) |